**豪沃336自卸车报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 规格型号 | | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 总金额  （万元） | 备注 |
| 1 | 豪沃 | 336 | | 台 | 1 |  |  | 井字箱体 |
| 合计人民币（元）： 元 | | | 大写金额： 拾贰万肆仟圆整 | | | | | |
| 商务说明: | | 1. 山东提货价 2、 货期：定金到20天内备好货。   3、签订合同定金20%生产。全款付清即可发货. | | | | | | |
| 技术说明： | | 1. 全新机 2. 重汽国二发动机 | | | | | | |
| 翻新标准 | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 部件 | 配置要求 | 整改要求 | | 1 | 驾驶室 | 大卧铺 | 更换全新内饰部件，外饰部件 ，整体翻新。 | | 2 | 发动机 | 重汽336马力国二 | 更换四配套，检修更换易损配件 | | 3 | 变速箱 | 重汽变速箱 | 检修、筛检并更换损坏部件 | | 4 | 前桥 | 重汽原配件 | 检修、筛检并更换损坏部件 | | 5 | 后桥 | 重汽原配件 | 检修、筛检并更换损坏部件 | | 6 | 轮胎 | 12.00R20全新钢丝轮胎 | 全新轮胎轮毂 带备胎1条及备胎架 | | 7 | 车身 | 红色 | 箱内部尺寸：1.长5.6米，宽2.35米，高1.6米井字格。2.高1.5米田字格板材厚度：底8mm边6mm后6mm。前顶举升检修，液压油箱全新并加注液压油，其他附件全新 | | 8 | 电气路 | 全新全车电路、气路 | 橡胶底座更换，平衡梁胶套更换、V推拉杆检修更换，电瓶、气瓶更换全新，油箱，消音器全新。 | | 9 | 油水、其他 | 更换全车各部件油、水。 | 整车拆解，车架大梁、变速箱、前后桥等车身裸露部位喷砂打磨后精细翻新，表面处理好后喷底漆后喷面漆，组装完毕后整车调试并保证车辆各部件运行正常无吃胎漏气等故障，上述翻新车辆必须在原6\*4自卸车底盘上进行翻新 | | | | | | | |
| 验货标准 | | 1、购买方现场验货，书面确认，无售后 | | | | | | |





